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	Across
6.  Recipientes de vidrio para medir volúmenes relativamente pequeños con gran precisión.
8.  Recipiente de vidrio para medir volúmenes, su precisión es bastante aceptable, aunque por debajo de la pipeta. Las hay de capacidades muy diferentes: 10, 25, 50 y 100 ml.
10. Es un recipiente de vidrio donde al añadir una disolución se intenta que, en las mejores condiciones, el soluto cristalice.
11. recipiente cerámico que se usa para contener sustancias sólidas mientras se calientan a altas temperaturas en hornos específicos. 
12. Matraz que se usa para preparar disoluciones de concentración conocida. Permite medir volúmenes exactos y están disponibles en distintos tamaños: 25, 100, 250 mL...
	Down
1. para coger o dispensar pequeñas cantidades de líquido, generalmente gotas, cuando no es preciso determinar su volumen deforma exacta.
2. Se emplea para trasvasar líquidos o disoluciones de un recipiente a otro y también para filtrar, en este caso coloca un filtro de papel cónico o plegado.
3. Utensilio de vidrio que se usa como soporte para realizar pesadas. También pueden usarse para cubrir un vaso de precipitados a modo de tapa.
4. Utensilio de plástico o goma que sirve como aspersor de líquidos, permitiendo ascender el líquido por la pipeta, para medir su volumen y transvasarlo.
5. Material de vidrio para añadir volúmenes con gran precisión. Se emplea, especialmente, para valoraciones. La llave sirve para regular el líquido de salida.
7. Material de madera o metal (aluminio), con taladros en los cuales se introducen los tubos de ensayo.
9. Matraz de vidrio en forma cónica con cuello cilíndrico, donde se pueden agitar disoluciones, calentarlas, etc. con menor riesgo de salpicaduras


